Surface minimale du plafond de support
====
Ce réglage fait que des morceaux du plafond de support sont laissés de côté s'ils sont très petits. Au lieu du plafond de support, un support normal sera imprimé.

Certains matériaux ne s'extrudent bien qu'à des débits élevés et ont besoin d'un certain temps pour se mettre en route. Si de tels matériaux sont utilisés pour le plafond de support, ils ne seront pas très utiles pour les petites surfaces des plafonds de support. En les laissant de côté, on peut gagner beaucoup de temps en changeant d'extrudeuse et en se déplaçant, et on évite les défauts à la surface. Au lieu de cela, Cura va dessiner un support normal, de sorte que le modèle puisse également être mieux supporté.
