Linienbreite des Raft-Mittelbereichs
====
Mit dieser Einstellung wird die Breite der Linien in der mittleren Schicht des Rafts festgelegt.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Breitere Leinen erhöhen die Steifigkeit des Rafts. Bei manchen Materialien, die sich stark verziehen, ist es dadurch einfacher, das Raft zu entfernen. Bei anderen ist es schwieriger, weil man das Raft biegen muss, um es zu entfernen.