Accélération par défaut
====
Ce paramètre indique l'accélération que votre microprogramme utilise si Cura n'utilise pas le [contrôle de l'accélération](../speed/acceleration_enabled.md) de l'impression.

Il est utilisé pour obtenir des estimations de temps correctes pour votre impression si Cura ne contrôle pas les taux d'accélération. L'impression entière utilisera alors le même taux d'accélération.

*Comme il s'agit d'un réglage machine, ce paramètre n'est normalement pas visible dans la liste des paramètres.*
