Extrudér pro základnu raftu
====
Tímto nastavením se vybere extrudér, který se použije pro základní vrstvu raftu.

![Kde se základní vrstva v raftu nachází](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Základní vrstva je ta, která leží na horní části tiskové podložky. Musí zajišťovat dostatečnou přilnavost k podložce, proto je dobré zvolit pro ni materiál, který k podložce dobře přilne a nesráží se.